**接口**

(*斜体是input*)

系统接口

|  |  |
| --- | --- |
| *sys\_rst\_n* |  |
| *sys\_clk* |  |

PCIE接口：多通道，差分信号线

发送

|  |  |
| --- | --- |
| pci\_exp\_txp(+) |  |
| pci\_exp\_txn(-) |  |

接收

|  |  |
| --- | --- |
| *pci\_exp\_rxp(+)* |  |
| *pci\_exp\_rxn(-)* |  |

**事务接口：公共接口、发送接口、接受接口**

公共接口

|  |  |
| --- | --- |
| user\_clk\_out | 1.事务等相关的处理都在这个信号的上升沿进行  2.sys\_rst\_n复位对该信号没有影响  3.上电后激活，当user\_reset\_out断言后稳定  4.其频率可以在工具中配置 |
| user\_reset\_out | 和事务相关的用户逻辑需要用该信号进行reset |
| user\_link\_up | 当核心和连接的上行链路伙伴端口准备好并能够交换数据包时被拉高 |
| fc\_ph[7:0] | 以下均为流控制协议相关内容  Posted Header Flow Control Credits |
| fc\_pd[11:0] | Posted Data Flow Control Credits |
| fc\_nph[7:0] | Non-Posted |
| fc\_npd[11:0] | Non-Posted |
| fc\_cplh[7:0] | Completion Header Flow Control Credits |
| fc\_cpld[11:0] | Completion Data Flow Control Credits |
| *fc\_sel[2:0]* | 流控制信息  • 000: Receive buffer available space  • 001: Receive credits granted to the link partner  • 010: Receive credits consumed  • 100: Transmit user credits available  • 101: Transmit credit limit  • 110: Transmit credits consumed |

发送接口

|  |  |
| --- | --- |
| *s\_axis\_tx\_tlast* | 1.传输帧结束  2.在s\_axis\_tx\_tvalid高时有效 |
| *s\_axis\_tx\_tdata[W-1:0]* | 要发送的数据 |
| *s\_axis\_tx\_tkeep[7:0]*  *(64-bit interface)*  *s\_axis\_tx\_tkeep[15:0]*  *(128-bit interface)* | 按字节选通tdata  当s\_axis\_tx\_tlast没有断言时，惟一的有效值是0xFF(64位)或0xFFFF(128位)。  断言s\_axis\_tx\_tlast时，  64位:只有0x0F和0xFF有效  128位:0x000F、0x00FF、0x0FFF和0xFFFF有效 |
| *s\_axis\_tx\_tvalid* | 发送源就绪:  表示用户应用程序在s\_axis\_tx\_tdata上呈现有效数据。 |
| s\_axis\_tx\_tready | 核心就绪接收数据 |
| *s\_axis\_tx\_tuser[3]* | 1.发送源中断数据发送  2.与s\_axis\_tx\_tlast同时断言 |
| tx\_buf\_av[5:0] | 传输缓冲区可用:表示在内核中可用的空闲传输缓冲区的数量。  每个自由传输缓冲区可以容纳一个TLP，最大负载大小(MPS)支持。传输缓冲区的最大数量由所支持的MPS和块RAM配置决定。 |
| tx\_err\_drop | 传输错误:表示内核因为长度冲突而丢弃了一个包，或者，当流传输时，数据没有以连续的时钟周期呈现。 |
| *s\_axis\_tx\_tuser[2]* | 传输流:表示一个包以连续的时钟周期呈现，在整个包写到核心之前，链路上的传输就可以开始了。通常称为传输直通模式。 |
| tx\_cfg\_req | 传输配置请求:在核心准备传输配置完成或其他内部生成的TLP时断言。 |
| *tx\_cfg\_gnt* |  |
| *s\_axis\_tx\_tuser[1]* | 转发错误  此输入将当前正在进行的包标记为错误中毒。  它可以在SOF和EOF之间的任何时间断言。如果断言(tx\_str)s\_axis\_tx\_tuser[2]，则不能断言该（tx\_err\_fwd）信号。 |
| *s\_axis\_tx\_tuser[0]* | 发送ECRC生成（tx\_ecrc\_gen）  附加端到端循环冗余检查(ECRC)摘要。这个输入必须在TLP开始时断言。 |

接收接口

|  |  |
| --- | --- |
| m\_axis\_rx\_tlast | 1.传输帧结束  2.在m\_axis\_rx\_tvalid高时有效 |
| m\_axis\_rx\_tdata[W-1:0] | 要接收的数据 |
| m\_axis\_rx\_tkeep[7:0]  (64-bit interface only) | 按字节选通tdata  当m\_axis\_rx\_tlast没有断言时，惟一的有效值是0xFF(64位)或0xFFFF(128位)。  断言m\_axis\_rx\_tlast时，  64位:只有0x0F和0xFF有效 |
| m\_axis\_rx\_tuser[14:10]  (128-bitinterface only) | 表明一个新的数据包开始（m\_axis\_rx\_tdata）  助记符rx\_is\_sof[4:0]  Bit 4：出现新的数据包时被断言  Bit 0-3：指定新的数据包开始的字节  • 5'b10000 = SOF at AXI byte 0 (DWORD 0)  m\_axis\_rx\_tdata[7:0]  • 5'b11000 = SOF at AXI byte 8 (DWORD 2)  m\_axis\_rx\_tdata[71:64]  • 5'b00000 = No SOF present |
| m\_axis\_rx\_tuser[21:17]  (128-bitinterface only) | 表明一个数据包的结束  助记符rx\_is\_eof[4:0]  有效值:  • 5'b10011 = EOF at AXI byte 3 (DWORD 0)  m\_axis\_rx\_tdata[31:24]  • 5'b10111 = EOF at AXI byte 7 (DWORD 1)  m\_axis\_rx\_tdata[63:56]  • 5'b11011 = EOF at AXI byte 11 (DWORD 2)  m\_axis\_rx\_tdata[95:88]  • 5'b11111 = EOF at AXI byte 15 (DWORD 3)  m\_axis\_rx\_tdata[127:120]  • 5'b01111 = No EOF present |
| m\_axis\_rx\_tuser[1] | 接受错误rx\_err\_fwd |
| m\_axis\_rx\_tuser[0] | 表示当前数据包有ECRC错误。在数据包EOF上断言。rx\_ecrc\_err |
| m\_axis\_rx\_tvalid | 接收源就绪:  表示核心在m\_axis\_rx\_tdata上呈现有效数据。 |
| *m\_axis\_rx\_tready* | 用户就绪接收数据 |
| *rx\_np\_ok* | 用户程序准备好接收Non-Posted TLPs时被断言 |
| *rx\_np\_req* | 接收Non-Posted TLPs的请求 |
| m\_axis\_rx\_tuser[9:2] | 指示当前事务的目标BAR(s)  • (rx\_bar\_hit[0])m\_axis\_rx\_tuser[2]: BAR0  • (rx\_bar\_hit[1])m\_axis\_rx\_tuser[3]: BAR1  • (rx\_bar\_hit[2])m\_axis\_rx\_tuser[4]: BAR2  • (rx\_bar\_hit[3])m\_axis\_rx\_tuser[5]: BAR3  • (rx\_bar\_hit[4])m\_axis\_rx\_tuser[6]: BAR4  • (rx\_bar\_hit[5])m\_axis\_rx\_tuser[7]: BAR5  • (rx\_bar\_hit[6])m\_axis\_rx\_tuser[8]: Expansion ROM  Address  If two BARs are configured into a single 64-bit address,  both corresponding rx\_bar\_hit bits are asserted.  •m\_axis\_rx\_tuser[8:4] are not applicable to Root  Port configurations.  • m\_axis\_rx\_tuser[9] is reserved for future use. |
| m\_axis\_rx\_tuser[16:15] | 保留 |

物理层接口

|  |  |
| --- | --- |
| pl\_initial\_link\_width[2:0] | • 000: Link not trained  • 001: 1-Lane link  • 010: 2-Lane link  • 011: 4-Lane link  • 100: 8-Lane link |
| pl\_phy\_lnk\_up | 物理层连接状态 |
| pl\_lane\_reversal\_mode[1:0] | Lane Reversal Mode: Indicates the current Lane Reversal mode.  • 00: No reversal  • 01: Lanes 1:0 reversed  • 10: Lanes 3:0 reversed  • 11: Lanes 7:0 reversed |
| pl\_link\_gen2\_cap | 表明PCIE是否是5.0 Gb/s |
| pl\_link\_partner\_gen2\_supported |  |
| pl\_link\_upcfg\_cap |  |
| pl\_sel\_lnk\_rate | • 0: 2.5 Gb/s  • 1: 5.0 Gb/s |
| pl\_sel\_lnk\_width[1:0] | • 00: 1-Lane link  • 01: 2-Lane link  • 10: 4-Lane link  • 11: 8-Lane link |
| pl\_ltssm\_state[5:0] | LTSSM State: Shows the current LTSSM state (hex).  • 0, 1: Detect Quiet  • 2, 3: Detect Active  • 4: Polling Active  • 5: Polling Configuration  • 6: Polling Compliance, Pre\_Send\_EIOS  • 7: Polling Compliance, Pre\_Timeout  • 8: Polling Compliance, Send\_Pattern  • 9: Polling Compliance, Post\_Send\_EIOS  • A: Polling Compliance, Post\_Timeout  • B: Configuration Linkwidth, State 0  • C: Configuration Linkwidth, State 1  • D: Configuration Linkwidth, Accept 0  • E: Configuration Linkwidth, Accept 1  • F: Configuration Lanenum Wait  • 10: Configuration Lanenum, Accept  • 11: Configuration Complete x1  • 12: Configuration Complete x2  • 13: Configuration Complete x4  • 14: Configuration Complete x8  • 15: Configuration Idle  • 16: L0  • 17: L1 Entry0  • 18: L1 Entry1  • 19: L1 Entry2 (also used for the L2/L3 Ready pseudo state)  • 1A: L1 Idle  • 1B: L1 Exit  • 1C: Recovery Rcvrlock  • 1D: Recovery Rcvrcfg  • 1E: Recovery Speed\_0  • 1F: Recovery Speed\_1  • 20: Recovery Idle  • 21: Hot Reset  • 22: Disabled Entry 0  • 23: Disabled Entry 1  • 24: Disabled Entry 2  • 25: Disabled Idle  • 26: Root Port, Configuration, Linkwidth State 0  • 27: Root Port, Configuration, Linkwidth State 1  • 28: Root Port, Configuration, Linkwidth State 2  • 29: Root Port, Configuration, Link Width Accept 0  • 2A: Root Port, Configuration, Link Width Accept 1  • 2B: Root Port, Configuration, Lanenum\_Wait  • 2C: Root Port, Configuration, Lanenum\_Accept  • 2D: Timeout To Detect  • 2E: Loopback Entry0  • 2F: Loopback Entry1  • 30: Loopback Active0  • 31: Loopback Exit0  • 32: Loopback Exit1  • 33: Loopback Master Entry0 |
| pl\_rx\_pm\_state[1:0] | RX Power Management State:  Indicates the RX Power  Management State:  • 00: RX Not in L0s  • 01: RX L0s Entry  • 10: RX L0s Idle  • 11: RX L0s FTS |
| pl\_tx\_pm\_state[2:0] | TX Power Management State: Indicates the TX Power Management  State:  • 000: TX not in L0s  • 001: TX L0s Entry0  • 010: TX L0s Entry1  • 011: TX L0s Entry2  • 100: TX L0s Idle  • 101: TX L0s FTS0  • 110: TX L0s FTS1  • 111: TX L0s FTS2 |
| *pl\_directed\_link\_auton* | 链路变化相关 |
| *pl\_directed\_link\_change[1:0]* |  |
| *pl\_directed\_link\_speed* |  |
| *pl\_directed\_link\_width[1:0]* | 传输流:表示一个包以连续的时钟周期呈现，在整个包写到核心之前，链路上的传输就可以开始了。通常称为传输直通模式。 |
| pl\_directed\_change\_done | 传输配置请求:在核心准备传输配置完成或其他内部生成的TLP时断言。 |
| *pl\_upstream\_prefer\_deemph* |  |

配置接口（只记录端点设备）

|  |  |
| --- | --- |
| cfg\_mgmt\_do[31:0] | 从配置空间读取到的数据 |
| cfg\_mgmt\_rd\_wr\_done | 配置读写完成 |
| *cfg\_mgmt\_di[31:0]* | 配置数据输入 |
| *cfg\_mgmt\_dwaddr[9:0]* | 配置DWORD地址 |
| *cfg\_mgmt\_byte\_en[3:0]* | 写字节使能 |
| *cfg\_mgmt\_wr\_en* |  |
| *cfg\_mgmt\_rd\_en* |  |
| *cfg\_mgmt\_wr\_readonly* | 允许写只读位 |
| cfg\_status[15:0] | 配置状态 |
| cfg\_command[15:0] | 配置命令 |
| cfg\_dcommand[15:0] | 设备控制寄存器 |
| cfg\_dcommand2[15:0] |  |
| cfg\_lstatus[15:0] | 链路状态 |
| cfg\_lcommand[15:0] |  |
| cfg\_aer\_ecrc\_gen\_en |  |
| cfg\_aer\_ecrc\_check\_en |  |
| cfg\_pcie\_link\_state[2:0] | PCI Express Link State: This encoded bus reports the PCI Express Link  State information.  • 000: L0  • 001: PPM L1  • 010: PPM L2/L3 Ready  • 011: PM\_PME  • 100: in or transitioning to/from ASPM L0s  • 101: transitioning to/from PPM L1  • 110: transition to PPM L2/L3 Ready  • 111: Reserved |
| *cfg\_trn\_pending* | 用户事务挂起:如果断言，设置设备状态寄存器中的事务挂起位。  注意:如果用户应用程序没有收到上游请求的完成，则必须断言此输入。 |
| *cfg\_dsn[63:0]* | 设备序列号 |
| cfg\_pmcsr\_pme\_en | //此处省略一些电源管理相关寄存器 |
| cfg\_received\_func\_lvl\_rst | 7s设备不支持该功能 |
| cfg\_vc\_tcvc\_map[6:0] | VC通道 |
| cfg\_msg\_received |  |
| cfg\_msg\_data[15:0] | Message Requester ID |

中断配置接口

|  |  |
| --- | --- |
| *cfg\_interrupt* | 中断请求，在cfg\_interrupt\_rdy高时 |
| cfg\_interrupt\_rdy |  |
| *cfg\_interrupt\_assert* | Configuration Legacy Interrupt Assert/Deassert Select: Selects  between Assert and Deassert messages for Legacy interrupts  when cfg\_interrupt is asserted. Not used for MSI interrupts.  Value Message Type  1 Assert  0 Deassert |
| *cfg\_interrupt\_di[7:0]* | 配置中断数据:对于MSIs，如果启用了多向量中断，端点必须驱动消息数据的一部分来指示MSI向量号。  cfg\_interrupt\_mmenable[2:0]表示的值确定端点提供的低阶消息数据的位数;没有使用cfg\_interrupt\_di[7:0]的其余上位。对于单矢量中断，不使用cfg\_interrupt\_di[7:0]。对于遗留中断消息(Assert\_INTx, Deassert\_INTx)，只支持INTA (00h)。 |
| cfg\_interrupt\_do[7:0] | 配置中断数据输出:端点MSI功能结构中消息数据字段的最低8位的值。此值用于提供信息和向后兼容性。 |
| cfg\_interrupt\_mmenable[2:0] | 配置中断多消息启用:这是多消息启用字段的值，并定义系统允许的多向量MSI的向量数量。数值范围从000b到101b。000b表示启用了单向量MSI，而其他值表示可以被cfg\_interrupt\_di覆盖的低阶位数[7:0]  • 000: 0 bits  • 001: 1 bit  • 010: 2 bits  • 011: 3 bits  • 100: 4 bits  • 101: 5 bits |
| cfg\_interrupt\_msienable | • 0: Only Legacy (INTX) interrupts or MSI-X Interrupts can be  sent.  • 1: Only MSI Interrupts should be sent. |
| cfg\_interrupt\_msixenable | • 0: Only Legacy (INTX) interrupts or MSI Interrupts can be sent.  • 1: Only MSI-X Interrupts should be sent. |
| cfg\_interrupt\_msixfm |  |
| *cfg\_pciecap\_interrupt\_msgnum[4:0]* |  |
| *cfg\_interrupt\_stat* |  |

接口中最关键的其实是事务相关的接口，前期的话打算围绕事务接口展开，进行仿真和实际板子上的测试。

PIO demo


|-- pcie\_support

|-- pipe\_clock:这个不用关注 主要和 Clocking Sharing Interface有关


|-- pcie:具体接口可以看pg054，前期只关注有用的接口

|-- app:具体的处理逻辑

app时钟、复位、核心及链路是否准备好了、app\_rdy没有使用




收发接口



剩下的配置接口先不关注

最核心的是

PIO




cfg\_turnoff\_ok:通知关闭电源是安全的




PIO包含控制和收发引擎

主要是控制cfg


控制



收发



注意复位信号变了，user\_reset 🡪 pio\_resert\_n



即处理了user\_reset又处理了user\_link\_up


两个模块之间的联系（这两个信号都是从收发引擎到控制模块）



先看简单的控制模块，做的就是


Turn-off OK if requested and no transaction is pending

PIO\_RX PIO\_TX PIO\_MEM\_ACCESS




Memory读写


RX引擎




时钟，复位，以及从核心读取数据



和TX的握手信号




TLP包相关




内存写端口


以64位分析




这个状态是reset之后的状态，等待sop信号



sop信号是数据开始传输的标志



tdata[30:24]是TLP包的Fmt\_Type字段



存储器读写 带数据（4DW）和无数据(3DW)


对于存储器读的时候 4DW其实是64位寻址

IO读 无数据3DW


IO写 带数据 3DW

PIO中只处理这几种消息


存储器读 无数据3DW



第一个64位会填充TLP基础字段




然后转移到下一个状态，去处理地址，这里地址只有13位




region\_select是选择区域（应该是demo自定义的），并且断言req\_compl

读取到地址就要等待 从memory读，转移到等待状态。




等待compl\_done,这个信号是TX引擎控制的

对于TX引擎




很多信号都是从RX引擎收到的

在TX前面，主要做了字节选择




进入TX的reset状态




等待核心准备好接收数据的情况下


进入FIRST状态



拼接第一个64位数据！req\_compl\_wd就是看是否带数据，然后转移到




告诉核心总线上的数据是有效的，然后进入



接着就是第二个数据，通知RX引擎,发送结束，进入RST状态

关注rd\_data, 这个数据在MEM\_ACCESS中产生的，这个数据的产生我也没有搞懂

仿真分析





01af060f 44000001


00000000 01a00030

01000100000000000000000000000001‬


配置写请求

Request ID


Bus num



这两个包都是配置写请求 pio中对于这两个是不响应的



写请求



01a0090f40000001

01000000000000000000000000000001‬

存储器写请求

00000001101000000000100100001111

00000000000000000000000000010000‬

Address

00000100000000110000001000000001

Data

读请求



01a00a0f00000001

de03732000000010

00000000000000000000000000000001‬

存储器读3dw

00000001101000000000101000001111

00000000000000000000000000010000‬

读地址对应之前的写地址

完成包



01a000044a000001

0403020101a00a10


01001010000000000000000000000001‬

带数据完成

对应请求id




数据对应之前的写数据

把PIO程序烧写到fpga，插入pcie




上电之后识别不到板卡

问题出在管脚约束上面，查原理图rst、clk、收发，配置成对应的




并将物理层的link\_up引到led上观察

使用windriver



发现了板卡，并能够进行读写



向偏移量10的地方写0xF0F0F0F0，然后正确读出

在windows下的机器上是完成了上述步骤，在ubuntu下link\_up没有被拉高